Урок 11
Тема.  Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна 
            стійкість бензину. 


Мета. Опрацювання матеріалу надасть можливість:
· Ознайомитися з основними науковими принципами і технологічними процесами вторинної переробки нафтопродуктів.
· Ознайомитися зі сферами використання нафтопродуктів.
· Визначити значення продуктів перегонки нафти в економіці країни. 

Завдання  для самостійного опрацювання
 План вивчення теми:
      1. Опрацювати матеріал підручника ( Підручник Ярошенко О.Г., Хімія: Підручник  для 11 кл (рівень стандарту),   параграф 10, с.98- 102)
     2. Переглянути презентацію з теми «Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину».         
     3. Виконати контрольні вправи.

Завдання для опрацювання на уроці    
 Класна робота
Продукти, одержувані з нафти, їх застосування 
    З нафти виділяють різноманітні продукти, що мають велике практичне значення. Спочатку від неї відокремлюють розчинені вуглеводні (переважно метан). Після відгонки летких вуглеводнів нафту нагрівають. Першими переходять у газоподібний стан і відганяються вуглеводні з невеликим числом атомів вуглецю в молекулі, що мають відносно низьку температуру кипіння. З підвищенням температури суміші переганяються вуглеводні з більш високою температурою кипіння. Таким чином можна зібрати окремі суміші (фракції) нафти. Найчастіше при такій перегонці одержують три основні фракції, які потім піддаються подальшому поділу. Основні фракції нафти наступні: 
 1. Фракція, що збирається від 400 до 2000 С, - газолінова фракція бензинів 
 містить вуглеводні від С5Н12 до С11Н24. При подальшій перегонці виділеної фракції одержують: газолін (від 400 до 700 С), бензин (від 700 до 1200 С) - авіаційний, автомобільний і т.д. 
 2. Лігроїнова фракція, що збирається в межах від 1500 до 2500 С, містить вуглеводні від С8Н18 до С14Н30. Нафта застосовується як пальне для тракторів. 
 3. Гасова фракція включає вуглеводні від С12Н26 до С18Н38 з температурою кипіння від 1800 до 3000С. гас після очищення використовується як пальне для тракторів, реактивних літаків і ракет. 
 4. Газойль (вище 2750 С) - дизельне паливо. 
 5. Мазут - залишок від перегонки. Містить вуглеводні з великим числом атомів вуглецю (до багатьох десятків) у молекулі. Мазут також розділяють на фракції: a) соляровим олії - дизельне паливо, b) Мастила (авіатракторние, авіаційні, індустріальні та ін), c) Вазелін (основа для косметичних засобів і ліків). 
    З деяких сортів нафти одержують парафін (для виробництва сірників, свіч і ін.) Після відгону залишається гудрон. Його широко застосовують в дорожньому будівництві.
    Детонаційна стійкість є основним показником якості бензинів. Вона характеризує здатність бензину згорати в двигуні від іскри без детонації. Детонацією називається такий режим роботи двигуна, при якому частина палива самозаймається і в результаті тиск у двигуні наростає не плавно, а стрибками, порушуючи роботу двигуна. Мірою детонаційної стійкості є октанове число, яке вимірюється у сотому шкалою. За нуль шкали прийнята детонаційна стійкість н-гептану. За 100% прийнята детонаційна стійкість ізооктану, а точніше 2,2,4 - триметилпентана. Таким чином, ОЧ - показник детонаційної стійкості бензину, чисельно рівний процентному змісту ізооктану в еталонній суміші з н-гептаном, яка за детонаційної стійкості еквівалентна випробуваному бензину.

Завдання для самостійного закріплення знань
Тренувальні вправи:                            
1. Які продукти одержують первинною перегонкою нафти?
2. Які фізичні явища лежать в основі поділу нафти на фракції?
3. Які хімічні способи використовуються для вторинної перегонки нафти:
а) спалювання; б) перегонка; в) крекінг?
4. У чому суть крекінгу?  За яких умов здійснюється: а) термічний крекінг; б) каталітичний крекінг?
5. Що таке октанове число і як його визначають? Як можна підвищити октанове число?
6. Порівняйте за складом і детонаційною стійкістю бензин прямої перегонки та крекінг- бензин. Як практично розрізнити ці два сорти бензину?


Задача для розв’язання
 
    Бак автомобіля заповнений бензином ,масова частка гептанових ізомерів в якому становить 80% і октанових – 20%. Який об’єм кисню потрібний для спалювання бензину масою 30 кг(н. у.).

      Контрольні завдання
1. Напишіть рівняння реакцій горіння вуглеводнів, що входять до складу бензину.
2. Складіть рівняння реакції промислового способу добування дивінілу з нафтової сировини, вважаючи це процесом дегідрування бутану.
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