ТЕМА УРОКУ «СИЛА СТРУМУ. ОДИНИЦЯ СИЛИ СТРУМУ. АМПЕРМЕТР»
МЕТА: сформувати уявлення учнів про кількісну характеристику електричного струму – силу струму; ознайомити з особливостями та правилами вимірювання сили струму за допомогою амперметра; формувати навички розв'язування задач; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів; виховувати прагнення поглиблювати свої знання.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: сила струму, амперметр.
ОБЛАДНАННЯ: амперметр, джерело струму,  2 лампочки, вимикач, з'єднувальні провідники.
ТИП УРОКУ: засвоєння нових знань.
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ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.

ІІ. Розминка: Вправа «Вилучи зайве»
· Акумулятор, термоелемент, електроскоп, фотоелемент, гальванічний елемент.
· Протон, нейтрон,атом,електрон.
· Електрон, негативний йон, атом.
ІІ. Актуалізація опорних знань
· Що таке електричний струм?
· Які частинки є носіями електричного струму в металах?
· Умови існування електричного струму?
· Як рухаються електрони в металі, якщо немає електричного поля?
· Як рухаються електрони в металі,  при наявності електричного поля?
· Назвіть основні елементи електричного кола.
· Чому дорівнює заряд електрона?
· Які дії чинить електричний струм? 

III. Мотивація навчальної діяльності. 
 Електричний струм – це напрямлений рух заряджених частинок.
1. З якою швидкістю рухаються електрони в провіднику під дією електричного поля? Під дією електричного поля електрони рухаються напрямлено і це зумовлює появу електричного струму. Електрони рухаються повільно, їх швидкість        v=2-5 мм/с. 
2. Чому електрична лампочка загоряється миттєво, коли ми натискаємо на вимикач?  Електричне поле поширюється в провіднику з  швидкістю v=300 000 000 м/c. Тому вважають що рух електронів виникає одночасно в усіх точках електричного кола. Наявність електричного струму в металевому провіднику виявляється через його теплову,  світлову, магнітну. 

Демонстрація: На демонстраційному столі дві лампочки, підключені паралельно до гальванічного елемента. «Чому одна лампочка світить більш яскраво?»
Дії електричного струму можуть виявлятися різною мірою — сильніше чи слабше. Тому вводять таку фізичну величину, яка б характеризувала електричний струм у колі. Досліди показують, що інтенсивність (ступінь дії) електричного струму залежить від заряду, який проходить у електричному колі протягом 1 с.

[bookmark: bookmark0]IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
Сила струму — фізична величина, що чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. (дорівнює швидкості протікання заряду через поперечний переріз провідника). Сила струму позначається літерою І.
q  – заряд, t – час його проходження.
[bookmark: bookmark2]Одиниця сили струму
Уявімо два  тонких  довгих  паралельних провідники ,  які розташовані у вакуумі на відстані 1 м один від одного. Сила струму в провідниках однакова. За одиницю сили струму беруть силу такого струму, при якому відрізки таких двох паралельних провідників завдовжки 1 м взаємодіють із силою 2·10-7 Н. Цю одиницю називають на честь французького фізика і математика – Андре-Марі Ампера, одиницю сили струму називають ампером і позначають літерою А.
Під час вимірювання застосовують також частинні або кратні одиниці сили струму:
1 мкА = 0,000001 А;		1 мА = 0,001 А;		1 кА = 1000 А  та  ін.

	Сила струму — дуже важлива характеристика електричного кола. Ті, хто працює з електричними колами, повинні знати, що для людського організму безпечною вважається сила струму до 1 мА. Сила струму понад 100 мА призводить до уражень організму. (Доповідь учениці)
При роботі з електричним струмом не можна:
· торкатись оголеного проводу, особливо стоячи на землі, сирій підлозі тощо;
· користуватися несправними електротехнічними пристроями; 
· збирати, розбирати, ремонтувати електротехнічні пристрої, не від'єднавши їх від джерела струму.

Одиниця електричного заряду
Саме через одиницю сили струму визначають одиницю електричного заряду — кулон (Кл). Оскільки I=  то q =І·t. Якщо взяти I = 1 А, t = 1 с, то отримаємо одиницю заряду — кулон.
Один кулон — електричний заряд, що переноситься зарядженими частинками, які створюють струм 1 А, через поперечний переріз провідника за 1 с. 

Вимірювання сили струму
Для вимірювання сили струму виготовлено значну кількість різноманітних приладів (амперметри, міліамперметри, мікроамперметри, гальванометри тощо). 
[bookmark: bookmark3]Правила користування амперметром.
1. Вмикають послідовно з тим споживачем, у якому вимірюють силу струму.
2. До клеми «+» слід приєднувати провідник від позитивно зарядженого полюса джерела струму, що також позначається знаком «+», «—» амперметра приєднують до провідника, що йде від негативного полюса джерела струму.
3. Встановити, на яке максимальне значення вимірювальної величини розраховано прилад.
4.  Визначити ціну поділки приладу. 
5.    Заборонено приєднувати амперметр безпосередньо до джерела струму без послідовно ввімкнених із ним споживачів.
[bookmark: bookmark4]V. Розв’язування задач
1. [bookmark: bookmark5][image: http://notatka.at.ua/_pu/18/s85965319.jpg]На якій  схемі амперметр вірно виміряє силу струму в лампі?

2. Запишіть в амперах :  3000 мкА =          ;      25 мА=       ;         200 мА=;                   50 кА=

3. Яка ціна поділки приладу та яку силу струму показують прилади? 
[image: ][image: ] 


4.  Струм в електричному паяльнику 500 мА. Яка кількість електрики пройде через паяльник за 2 хв?

	Дано:



	Розв’язання



Відповідь: 


	

	




5. Скільки часу триває перенесення заряду 7,5 Кл при силі струму 0,5 А? 

	Дано:


	Розв’язання



Відповідь: 



	

	


6.  Скільки електронів пройде за 1 годину через поперечний переріз спіралі лампи, якщо сила струму в спіралі дорівнює 5 мА?

	Дано:




	Розв’язання







Відповідь: 

	N=?
	



[bookmark: к20109157468][bookmark: п201091582256SlideId268]VI. Узагальнення знань:  «Ключові слова». Учні виділяють основні терміни, пристрої, правила, формули, знання про які були отримані протягом уроку і пояснюють свою позицію.

[bookmark: _GoBack]VII. Домашнє завдання
Вивчити § 27, Вправа № 27 (2 – 5)


[bookmark: _Toc474655096][bookmark: _Toc496561290][image: C:\Users\Админ\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2722.jpg]

СПИСОК ВИКОРИСТAНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Фізика: підруч. Для 8 кл. загальноосвітн.навч.закл./[В.Г. Бар’яхтар, С.О.Довгий, Ф.Я.Божинова, О.О. Кірюхіна]. – Харків : Вид-во «Ранок», 2016.- 240 с.: іл.., фот 
2. Шарко В.Д.  Сучасний урок: технологічний аспект /В.Д. Шарко – К.:  2007. – 220 с.

image2.jpeg
{F I+
O —®— & @
&
0 o il
" g
0 —o— v
a L
A a,mac, B o mas, B 2 maa, I 6, raz,




image3.png




image4.png




image5.jpeg




