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1. Організаційно – підготовчий етап
1.1. Призначення та мета проекту.
Складний стілець призначений для використання, як на відпочинку, так і в побуті. Він зручний у використанні, легко складається й розбирається. В складеному вигляді компактний під час транспортування, не займає багато місця, тому може поміститись, як в багажнику автомобіля, так і в дорожній сумці. Його можна використовувати і як дитячий. Стілець досить стійкий, має спинку, яка дає змогу підтримувати хребет людини зменшуючи навантаження, що є корисним для здоров’я.

Головна мета проекту:
· Ознайомитися з різними конструкційними матеріалами та їх особливостями, розвивати вміння шукати, аналізувати систематизувати інформацію. Удосконалити вміння розробляти творчий проект, презентацію, креслити, вирізати, застосовувати шаблони. Узагальнити знання про інструменти, їх застосування й призначення. Навчитися випилювати, фрезерувати, шліфувати, склеювати деталі; з’єднувати рухомі, рознімні й нерознімні деталі, а також покривати морилкою та лакувати, збирати у готовий виріб.
· Оволодіти знаннями з правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічними вимогами, роботою з комп’ютером; вмінням характеризувати різні вироби, розробляти критерії оцінювання, робити висновки, виділяти переваги й недоліки. 
· Розвивати координацію рухів рук, наполегливість, терпеливість, логічне мислення, пам'ять, увагу, просторову уяву, сприйняття навколишнього світу.
· Виховувати дисциплінованість, повагу, культуру праці, бережливе ставлення до інструментів, приладів і матеріалів, раціональне використання матеріалу.
Вимоги до конструкції виробу:
· компактність; 
· універсальність; 
· багатофункціональність; 
· надійність; 
· невелика вага конструкції; 
· можливість транспортування; 
· проста конструкція виробу; 
· практичність і краса; 
· якісне художнє оздоблення; 
· відносно матеріалів і конструкції дешевий для виготовлення; 
· матеріал дуб, ясен; 
· якісне лакування; 

· метал – гартована сталь;

· швидко збирається й розбирається, зручний. 
1.2. Банк ідей
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Провівши дослідження складних стільців було виявлено, що деякі з них стійкі, але не міцні. Декілька виробів досить надійні, але важкі. Є також й міцні, з надійно виготовленим кріпленням деталей, проте мають не естетичний вигляд.
2. Конструкторський етап

2.1. Аналіз та художнє оформлення моделей-аналогів.
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        Модель №1
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             Модель№ 3

Модель №1
· Матеріал дуб,
· має спинку,
· надійне кріплення деталей,
· компактний,
· має велику вагу,
· багатофункціональний,
· неякісне покриття лаком,
· якісне шліфування,
· на петлях,
· нестійкий.
Модель №2
· Матеріал дуб,
· має незручну спинку,
· не надійне кріплення деталей,
· компактний,
· універсальний,
· багатофункціональний,
· має велику вагу,
· якісне шліфування,
· якісне покриття лаком,
· неякісне покриття морилкою.
Модель № 3

· Без спинки,
· матеріал сосна,
· надійне кріплення деталей,
· універсальний,
· досить стійкий,
· має невелику вагу,
· легко збирається,
· якісне шліфування,
· якісне покриття лаком,
· багатофункціональний,
· стійкий,
· надійний.
У результаті пошукової роботи можна зробити такий висновок: усі моделі-аналоги мають свої переваги й недоліки, тому під час конструювання власного виробу я користувався лише перевагами усіх моделей-аналогів, що максимально наблизили мене до досягнення мети – сконструювати свою оптимальну модель модернізованого, естетичного, надійного складного стільця.

2.2. Робочий ескіз
[image: image26.jpg]Ss0

22

qo£

3o

27

s

8/¢

08/




2.3. Підбір матеріалів та оздоблення.
Матеріалом для виготовлення виробу я підібрав таку породу дерева як ясен. Деревина має високі показники міцності та ярко виражену, висококласну текстуру в розрізі. Без дефектів, таких як: сучки, тріщини косошарість, жолоблення, червоточина, гниль. Водовбирні властивості деревини є оптимальними для виготовлення столярних виробів, що робить їх надзвичайно надійними й красивими. 
Металеві заготовки: петлі, болти, саморізи – якісні, не перекалені, в міру загартовані, металеві ланцюги зварні. 

Клей ПВА використав густий та швидкосохнучий. 
Морилка – на масляній основі. Висихає за 24 години, не вигорає на сонці й не тускніє. Виріб покритий один раз. Лак – масляний, якісний. Покрив виріб двічі краскопультом. 
2.4. Добір інструментів та обладнання.
Заготовки до роботи я готував на таких верстатах як: фугувальний, розпиловочний, фрезерний. 
Під час розмічання користувався: олівцем, лінійкою, циркулем, лекалом, шаблоном. 
Шаблон виготовляв із цупкого паперу, використовуючи творчо сконструйовані форми. Розмітив креслярськими інструментами та вирізав по контуру ножицями. 
Під час виготовлення виробу користувався електричними та ручними інструментами й обладнанням: електролобзик, електрокуторізка, електрошліфувальна машинка, електрофрезер, електродриль, свердлильний верстат, ножівка, стусло, викрутка, косий ніж, наждачний папір, вайми, лещата, верстак, шило, свердла, оправки.
3. Технологічний етап
3.1. Технічна послідовність виготовлення виробу.
Моделювання шаблонів складного стільчика
Шаблони ніжок
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Шаблони кришки
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Шаблони спинки
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Вирізання шаблонів
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Перенесення контурів деталей за допомогою шаблонів
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Випилювання деталей по контурам розмітки
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Шліфування площин й торців деталей кришки та ніжок
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Шліфування деталей спинки
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Склеювання деталей стільчика
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Фрезерування торців усіх деталей

Розмітка кріпильного бруска
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Виготовлення кріпильного бруска
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Розмітка отворів кріплення бруска
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Свердління отворів за розміткою

[image: image45]
Покриття морилкою та лаком готових деталей
[image: image46.jpg]


               [image: image47.jpg]



Збирання деталей у готовий виріб
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Готовий виріб
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4. Заключний етап

4.1. Випробування виробу

Випробування на стійкість 
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Випробування на міцність з’єднання деталей 
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Випробування на зручність і функціональність
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Після ретельних випробувань можна зробити такий висновок: складний стілець можна досить швидко як збирати так і розкладати, не витрачаючи багато зусиль, Виріб міцний, з надійно закріпленими деталями; після розкладання становиться компактним та зручним у користуванні. Стілець має естетичний вигляд й може використовуватись як на відпочинку, так і в будь якій оселі. Він захищений від корозії морилкою й лаком для зовнішніх та внутрішніх робіт. 
Про всі переваги дерева й дерев'яних виробів над виробами з інших матеріалів, особливо з металів, нікого запевняти вже немає потреби. Вони очевидні. 
Ніякі штучні матеріали не замінять красу й теплоту натурального дерева. Структура дерева пестить та зачаровує погляд.
Зрештою віриться, що вироби із деревини, майстерно зроблені та зі смаком оздоблені, знайдуть своє місце у сучасному інтер'єрі, зроблять нашу оселю затишною, а душі і серця добрішими.
Новостворена модель універсальна, компактна, надійна, міцна, красива й придатна для якісного виконання спланованої роботи.
Я вважаю, що досяг своєї мети.
4.2. Реклама
Розкладні стільці – варіант практичних мобільних меблів, які стають усе популярнішими серед покупців. Особливо красиво вони впишуться в інтер’єр малогабаритної кухні, де потрібно заощаджувати простір. Тому можна виготовляти прекрасні якісні стільці у різних варіантах оформлення.
Дана модель повністю виготовляється з натурального дерева. 

Дерево - найбільш екологічний матеріал по доступній вартості, при цьому надійний і довговічний. Сучасні оздоблювальні матеріали (фарба, емалі, лаки) дозволяють вибрати будь-який колір для моїх виробів відповідно до широкої палітри відтінків. 
Також стільці з дерева зручно брати із собою на природу, оскільки вони легкі й не займають багато місця в складеному стані. Запропонована модель не має тканинної оббивки, що робить її дуже практичною, оскільки забруднення легко можна буде усунути, не додаючи великих зусиль. Конструкція стільця дуже надійна, оскільки у виробництві використовувалося тільки якісне натуральне дерево й не менш якісна фурнітура, що надійно скріплює між собою всі частини виробу. Саме такі прості, але стильні стільчики, які легко можна переносити з одного місця на інше, обов’язково повинні бути в кожному будинку.
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